{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["99"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"99","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["询价单"]
["序号","材料名称",null,"材质","单位","数量","技术标准","单重","总重"]
[1,"对焊法兰","WN200(B)-PN10 RF","Q235B","片",16,"HG/T20592-2009",11.5,184]
[2,"对焊法兰","WN250(B)-PN10 RF","Q235B","片",20,"HG/T20592-2009",15.5,310]
[3,"对焊法兰","WN300(B)-PN10 RF","Q235B","片",16,"HG/T20592-2009",18,288]
[4,"对焊法兰","WN15(A)-PN16 RF","Q235B","片",26,"HG/T20592-2009",1,26]
[5,"对焊法兰","WN20(A)-PN16 RF","Q235B","片",24,"HG/T20592-2009",1,24]
[6,"对焊法兰","WN25(A)-PN16 RF","Q235B","片",18,"HG/T20592-2009",1.5,27]
[7,"对焊法兰","WN32(A)-PN16 RF","Q235B","片",56,"HG/T20592-2009",2,112]
[8,"对焊法兰","WN40(A)-PN16 RF","Q235B","片",150,"HG/T20592-2009",2,300]
[9,"对焊法兰","WN50(B)-PN16 RF","Q235B","片",142,"HG/T20592-2009",2.5,355]
[10,"对焊法兰","WN50(A)-PN16 RF","Q235B","片",24,"HG/T20592-2009",2.5,60]
[11,"对焊法兰","WN65(A)-PN16 RF","Q235B","片",118,"HG/T20592-2009",3,354]
[12,"对焊法兰","WN80(A)-PN16 RF","Q235B","片",153,"HG/T20592-2009",4,612]
[13,"对焊法兰","WN100(B)-PN16 RF","Q235B","片",238,"HG/T20592-2009",4.5,1071]
[14,"对焊法兰","WN125(B)-PN16 RF","Q235B","片",48,"HG/T20592-2009",6.5,312]
[15,"对焊法兰","WN150(B)-PN16 RF","Q235B","片",154,"HG/T20592-2009",7.5,1155]
[16,"对焊法兰","WN200(B)-PN16 RF","Q235B","片",30,"HG/T20592-2009",11,330]
[17,"对焊法兰","WN250(B)-PN16 RF","Q235B","片",8,"HG/T20592-2009",16.5,132]
[18,"对焊法兰","WN500(B)-PN16 RF","Q235B","片",6,"HG/T20592-2009",74,444]
[19,"对焊法兰","WN800(B)-PN16 RF","Q235B","片",2,"HG/T20592-2009",111,222]
[20,"法兰盖","BL80(B)-PN16 RF","Q235B","片",3,"HG/T20592-2009",4.5,13.5]
[21,"法兰盖","BL100(B)-PN16 RF","Q235B","片",2,"HG/T20592-2009",5.5,11]
[22,"法兰盖","BL125(B)-PN16 RF","Q235B","片",2,"HG/T20592-2009",8,16]
[23,"法兰盖","BL150(B)-PN16 RF","Q235B","片",4,"HG/T20592-2009",10.5,42]
[34,"合计",{"$nulls":3},1260,null,null,6400.5]